

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit:       | Stand:       B133 |
| Anwendungsbereich |
| Einsatz von Arbeitsbühnen am Gabelstapler |
| Gefährdungen |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_ASR von RBB\000_BMP_RGB_72dpi\w008_RGB.BMP | * Absturzgefahr
* Gefahr durch herunterfallende Gegenstände
* Quetschgefahr bei Hub-, Senk- und Positionierbewegungen
* Elektrische Gefährdungen in der Nähe von ungeschützten Anlagen
 | O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_ASR von RBB\000_BMP_RGB_72dpi\w024_RGB.BMP |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Der Einsatz einer Arbeitsbühne am Gabelstapler ist nur ausnahmsweise zulässig. Prüfen, ob eine Hubarbeitsbühne verwendet werden kann.
* Nur vom Hersteller der Arbeitsbühne zugelassene Gabelstapler verwenden.Max. Abmessung der Bodenfläche 1200 mm x 800 mm, Standplatz in Höhe der Gabelzinken, zum Hubmast mind. 1800 mm hohe trennende Schutzeinrichtung.
* Formschlüssige Befestigung der Arbeitsbühne auf den Gabelzinken durch Gabelzinkentaschen mit Bolzen, Bügel oder Ketten - gegen Lösen gesichert.
* An der Arbeitsbühne muss eine Anleitung mit folgenden Angaben vorhanden sein: bestimmungsgemäße Befestigung, max. Anzahl der Personen, max. Zuladung.
* Tragfähigkeit des Staplers mind. 5 x höher als Gesamtgewicht Arbeitsbühne.
* Staplerfahrer ist befähigt und vom Unternehmer schriftlich beauftragt.
* Der Fahrer darf den Fahrerplatz bei hochgefahrener Arbeitsbühne nicht verlassen, ständige Kommunikationsmöglichkeit muss gegeben sein.
* Der Stapler darf bei hochgefahrener Arbeitsbühne nicht verfahren werden. Ausnahme ist Feinpositionierung an der Einsatzstelle.
* Bei Hub- und Senkbewegungen sowie Feinpositionierung nicht über das Geländer der Arbeitsbühne hinauslehnen oder hinausgreifen.
* Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Beachtung der 5 Sicherheitsregeln nur durch eine befugte Person.
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Sicht- und Vollständigkeitskontrolle vor und während Benutzung. Beschädigungen an Arbeitsbühne oder Gabelstapler sofort melden, Tätigkeiten sofort einstellen.
* Bei Gefahren aus der Arbeitsumgebung, Tätigkeit sofort einstellen. Erst weiterarbeiten, wenn die Gefahr beseitigt ist.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Unfallbereich absichern.
* Rettung einleiten.
* Erste Hilfe leisten

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |