

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit:       | Stand:       B214 |
| Anwendungsbereich |
| Senkrecht-Hubarbeitsbühne (Scherenbühne) |
| Gefährdungen |
|  | * Absturz aus dem Arbeitskorb
* Umkippen der Hubarbeitsbühne (z. B. durch nicht still gesetzten Deckenkran)
* Quetschungen an Gebäude- und Maschinenteilen oder Gegenständen
* Kollision, z. B. durch innerbetrieblichen Verkehr
* Herabfallende Gegenstände
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Hubarbeitsbühnen dürfen nur von ausgebildeten und unterwiesenen Personen bedient werden
* Bedienpersonen müssen mind. 18 Jahre alt sein, von Unternehmer/-in schriftlich beauftragt worden sein und müssen ihre Befähigung nachgewiesen haben (z. B. Bedien-Schein)
* Die bereitgestellte Schutzausrüstung (PSA gegen Absturz, Helm mit Kinnriemen, Sicherheitsschuhe) ist zu verwenden
* Bedienpersonen in die Besonderheiten der Hubarbeitsbühne einweisen (z. B. Verleihbühne)
* Arbeitsbereiche absperren und für innerbetrieblichen Verkehr kennzeichnen
* Krane im Arbeitsbereich der Bühne sind für die gesamte Arbeitsdauer stillzusetzen
* Bühnen grundsätzlich nur mit abgesenktem Arbeitskorb auf ausreichend tragfähigen Untergrund (auf Kabelkanäle oder Schächte achten) verfahren. Fahrweg kontrollieren!
* Standplatz auf der Hubarbeitsbühne nicht erhöhen, nicht hinausbeugen
* Bedienungsanleitung und Prüfbuch der Hubarbeitsbühne müssen vor Ort verfügbar sein
* Vor Arbeitsaufnahme Sicht- und Funktionskontrolle (z. B. Not-Aus, Not-Halt) durchführen
* Eine zweite Person befindet sich in Rufweite (in Bedienung des Notablasses unterwiesen)
* Hubarbeitsbühnen nach Herstellerangaben aufstellen und bestimmungsgemäß verwenden
* Während des Betriebs die maximalen Belastbarkeiten der Hubarbeitsbühne beachten
 |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Bei Fehlfunktionen Not-Aus und ggf. Notablass betätigen, Arbeiten sofort einstellen
* Bühne bis zur Reparatur der weiteren Verwendung entziehen
* Festgestellte Mängel sofort der/dem Vorgesetzten melden
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren**Verletzte Personen retten (z. B. Notablass), verletzte Personen ggf. in stabile Seitenlage bringen Erste Hilfe leisten, Unfall melden (Rettungskette)**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung/Prüfung |
|  | * Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten nur durch befähigte Personen durchführen lassen
* Prüfung der Hubarbeitsbühne mindestens jährlich nach Herstellerangaben (Prüfbuch führen)
* Die Angaben in der Bedienanleitung des Herstellers beachten und befolgen
 |