

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit:       | Stand:       B138 |
| Anwendungsbereich |
| Benutzung von Gehörschutz im LärmbereichNach der Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen liegt ab einem Lärmexpositionspegel von **80 dB(A)** ein Lärmbereich vor (über einen 8-stündigen Arbeitstag gemittelter Wert); ab einem Lärmexpositionspegel von **85 dB(A)** muss der Lärmbereich gekennzeichnet werden. |
| Gefährdungen |
|  | * Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die Gefahr einer bleibenden Schwerhörigkeit.
* Diese Schwerhörigkeit kann durch langjährigen Dauerlärm oder durch extreme Lärmspitzen entstehen.
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Gehörschutz muss im gekennzeichneten Lärmbereich von allen Personen getragen werden.
* Gehörschutz muss über die gesamte Arbeitsschicht bzw. über alle Lärmphasen getragen werden.
* Gehörschutz muss richtig benutzt werden (siehe Herstellerangaben).
* Am Gehörschutz dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden.
* Gehörschutz muss so ausgewählt werden, dass die Schalldämmung ausreichend hoch ist.
* Sprachverständlichkeit sollte möglich sein.
* Bei Gefahr muss die Hörbarkeit von Warnsignalen garantiert werden.
 |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |
|  | * Defekte oder verschmutzte Gehörschützer sind schnellstmöglich auszutauschen.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Nach Knallereignissen mit plötzlichem Hörverlust oder Ohrgeräuschen schnellst-möglich einen Arzt aufsuchen.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | * Gehörschützer in geeigneten Behältern aufbewahren.
* Nach Herstellerangaben regelmäßig reinigen.
* Spröde Dichtungskissen an Kapseln auswechseln.
 |