

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma:  Arbeitsbereich:  Verantwortlich:  Unterschrift | | | Betriebsanweisung  Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor  Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.  Arbeitsplatz:  Tätigkeit: | Stand:  B215 | |
| Anwendungsbereich | | | | | |
| Die Betriebsanweisung gilt für das Bedienen von Falzmaschinen. | | | | | |
| Gefährdungen | | | | | |
|  | | * Verletzungsgefahr durch Falzschwert und scharfkantige Bleche * Quetschgefahr durch Hineinfassen in die Auslage- und Walzeneinheit * Einzugsgefahr beim Beseitigen von verklemmten Bögen durch rotierende Walzen * Gefahr durch Lärm | | |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | |
|  | * Betrieb nur durch unterwiesene Personen * Tragen von Gehörschutz * Langes Haar schützen * Enganliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen  aufkrempeln) * Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden. * Das Tragen von Handschuhen bei rotierenden Walzen und Anlagenteilen  ist verboten. * Im laufenden Prozess darf nicht in die Maschine hineingegriffen werden. * Störungen niemals im laufenden Zustand beseitigen | | | |  |
| Verhalten bei Störungen | | | | | |
|  | * Arbeit einstellen * Maschine abschalten, gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern * **Vorgesetzte/-n verständigen** | | | | |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe | | | | | |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren**   * Maschine abschalten * Unfallstelle absichern * Notruf bzw. Ersthelfer/-in informieren * Erste Hilfe leisten * Vorgesetzte/-n informieren   **Notruf:**       Ersthelfer/-in: | | | | |
| Instandhaltung/Prüfung | | | | | |
|  | * Schutzvorrichtungen täglich auf Funktion prüfen * Mängel an der Maschine unverzüglich der/dem Vorgesetzten melden * Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen | | | | |