

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit:       | Stand:       B217 |
| Anwendungsbereich |
| Diese Betriebsanweisung gilt für das Bedienen von Sammelheftern und deren Zubehöreinheiten. |
| Gefährdungen |
|  | * Verletzungsgefahr durch bewegte Maschinenelemente.
* Verletzungsgefahr der Hände
* Gefahr durch Lärm
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Betrieb nur durch unterwiesene Personen
* Tragen von Gehörschutz
* Langes Haar schützen
* Enganliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen aufkrempeln)
* Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden.
* Vor jedem Eingriff in den Dreischneider Maschine ausschalten
* Bei Arbeiten mit und an den Messern Schutzhandschuhe (genaue Angaben) tragen
* Bei Arbeiten mit Reinigungsmittel Schutzbrille (genaue Angaben) und Schutzhandschuhe (genaue Angabe) tragen
* Im laufenden Prozess darf nicht in den Hefter hineingegriffen werden.
* Zur Beseitigung von verklemmten Bögen Maschine abschalten
 |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Arbeit einstellen
* Maschine abschalten, gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern
* **Vorgesetzte/-n verständigen**
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine abschalten
* Unfallstelle absichern
* Notruf bzw. Ersthelfer/-in informieren
* Erste Hilfe leisten
* Vorgesetzte/-n informieren

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung/Prüfung |
|  | * Schutzvorrichtungen täglich auf Funktion prüfen
* Mängel an der Maschine unverzüglich der/dem Vorgesetzten melden
* Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen
 |