

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: DigitaldruckTätigkeit: Anmischen von Druckfarben | Stand:       B223 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Verdünner 4711 |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| flamme.gifsilhouete.gif | * Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
* Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
* Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
* Verursacht Hautreizungen.
* Verursacht schwere Augenschäden.
* Kann die Atemwege reizen.
* Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
* Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
 | exclam.gifacid_red.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe:      )
* Hautschutzplan beachten.
* Behälter dicht geschlossen halten.
* Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – Rauchverbot. Beim Umfüllen Behälter erden.
* Am Farbmischplatz nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren.
* Bei Verwendung immer Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.
* Bei Verwendung immer Schutzkleidung tragen.
* Bei der Arbeit nicht essen
* Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver,* Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial
* wie Sand, Kieselgur, Erde,      ) aufnehmen.
* Schaltfunken vermeiden und gut lüften.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (Explosionsgefahr.)

**Notruf 112** |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt:** Mit Wasser abwaschen und abspülen.**Augenkontakt:** Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10–15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.**Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren.**Einatmen:** Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen.**Kleiderkontakt:** Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen.**Ersthelfer**       **Telefon**:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Gebrauchte Putztücher in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe:      ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals zu entleeren.

**Datum:**       **Unterschrift:**       |