

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: DigitaldruckTätigkeit: Manuelle Reinigung von Oberflächen | Stand:       B222 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Oberflächenreiniger |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * exclam.gifflamme.gifFlüssigkeit und Dampf entzündbar (Flammpunkt 12 °C).
* Bildung von explosionsfähigem Dampf-/Luft-Gemisch möglich
* Verursacht schwere Augenreizung.
* Längerer und wiederholter Kontakt führt zum Fettverlust der Haut und kann Hautschäden verursachen.

Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe:      )
* Hautschutzplan beachten.
* Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen.
* Beim Umfüllen Behälter erden.
* Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – nicht rauchen.
* In der Produktion nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren.
* Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
* Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Wassernebel, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschpulver, CO₂* Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial
* wie Sand, Kieselgur, Erde,      ) aufnehmen.
* Schaltfunken vermeiden und gut lüften.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (Explosionsgefahr.)

**Notruf 112** |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt:** Mit Wasser abwaschen und abspülen.**Augenkontakt:** Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.**Verschlucken:** Mund ausspülen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.**Einatmen:** Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen.**Kleiderkontakt:** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederbenutzung waschen oder trocknen lassen.**Ersthelfer       Telefon** |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Gebrauchte Putztücher in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe:      ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter **außerhalb** der Produktion zu entleeren.

**Datum       Unterschrift** |