

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Drucksaal EtikettendruckTätigkeit: manuelle Reinigung im UV-Sieb-Druck | Stand:       B190 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
|  UV-Sieb-Reiniger |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * flamme.gifFlüssigkeit und Dampf entzündbar.
* Verursacht schwere Augenreizung

Achtung | exclam.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Für ausreichende Lüftung sorgen.
* Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen; bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
* Gummihandschuhe aus Polychloropren/Nitril tragen (Farbe:      )
* Hautschutzplan beachten.
* Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
* Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl, CO2.* Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
* Wasser nicht direkt in den Behälter sprühen, um ein Überschäumen zu vermeiden.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Notruf 112 |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt:** sofort abwaschen mit Wasser und Seife.**Augenkontakt:** Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.).**Verschlucken:** kein Erbrechen einleiten. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden. Sofort Arzt hinzuziehen. **Kleiderkontakt:** Getränkte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen.Ersthelfer       Telefon       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Leere Lösemittelgebinde unverzüglich aus dem Drucksaal entfernen.

Datum       Unterschrift       |