

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Drucksaal EtikettendruckTätigkeit: manuelle Reinigung im Flexodruck und für Klebstoffe | Stand:       B186 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
|  Reiniger: Plus Flammpunkt über 100 °C; enthält organische Lösemittel und Laugen |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| acid_red.gifGefahr | * Verursacht Hautreizungen;
* Verursacht schwere Augenreizungen;
* Kann gegenüber Metallen korrosiv sein;
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe:      )
* Hautschutzplan beachten.
* Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen.
* Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen.
* Nicht zur Maschinenreinigung verwenden.
* Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren.
* Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
* Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Pulver, Sprühwasser, CO2. * Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (     ) aufnehmen; gut lüften.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Notruf 112** |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt:** Mit Wasser reichlich abspülen.**Augenkontakt:** Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. **Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken; Arzt konsultieren. **Einatmen:** Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. **Kleiderkontakt:** Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen.**Ersthelfer       Telefon** |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht über Abwasser entsorgen. Reste oder Abfälle in Behälter entsorgen: ……………………….

Wo steht der Behälter?* Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Sammelbehälter (nicht aus Zink/Aluminium) (Farbe:      ) gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten.
* Vollständig gefüllte Behälter müssen aus dem Arbeitsraum entfernt werden.

**Datum       Unterschrift** |