

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Drucksaal EtikettendruckTätigkeit: Umgang mit Druckfarben | Stand:       B189 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
|  UV-Flexdruckfarbe  enthält Acrylate |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Aquatic-pollut-red.gifVerursacht Hautreizungen.
* Verursacht schwere Augenreizung.
* Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
* Giftig für Wasserorganismen.

Achtung | exclam.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Für ausreichende Lüftung sorgen.
* Behälter geschlossen halten.
* Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe:      ).
* Hautschutzplan beachten.
* Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
* Betriebsanweisung „UV-Arbeitskleidung“ beachten.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Schaum, Löschpulver, Wassersprühnebel, CO2.* Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen; gut lüften.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Notruf 112 |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt:** sofort abwaschen mit Wasser und Seife.**Augenkontakt:** Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.).**Verschlucken:** kein Erbrechen einleiten. Reichlich Wasser trinken; Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. **Einatmen**: Zufuhr von Frischluft. Arzt hinzuziehen.**Kleiderkontakt:** Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen.Ersthelfer       Telefon       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht über Abwasser entsorgen.

Wo steht der Behälter?* Reste oder Abfälle in Behälter entsorgen: …………………………………
* Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Sammelbehälter (nicht aus Zink/Aluminium) gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten.
* Vollständig gefüllte Behälter müssen aus dem Arbeitsraum entfernt werden.

Datum       Unterschrift       |