

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: Abt. InstandhaltungVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: DrucksaalTätigkeit: Hygienekontrolle des Feuchtwassers | Stand:       B193 |
| Anwendungsbereich |
| Hygienekontrolle – Sichtprüfung sowie orientierende mikrobiologische Prüfung |
| Gefährdungen |
| w009 | Biologische Gefährdungen: durch biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien und Schimmelpilze).Mechanische Gefährdungen: durch z. B. scharfe Kanten an Maschinenteilen. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Nur geschultes Personal darf die Hygienekontrolle durchführen (z. B. geschult nach VDI 6022 Kat. B).
* Bei einer orientierenden mikrobiologischen Prüfung mittels z. B. Dipslide, Handschuhe und Schutzbrille benutzen (Typ:      ).
* Kontaminierte Kleidung nach Arbeitsende wechseln und getrennt aufbewahren.
* Hautschutzmittel (Typ:      ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen.
* Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ:      ).
* Hautpflegemittel (Typ:      ) nach dem Händewaschen verwenden.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
* Bedienungsanleitung der Maschine / Brutschrank beachten.
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Zuständiger Techniker:      , Tel.:       |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Vorgesetzten informieren
* Beim Haut-/Augenkontakt mit Stäuben/Feuchtwasser/Mikroorganismen sofort mit Wasser spülen und kontaminierte Kleidung wechseln, Arzt aufsuchen.
* Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen.

**Notruf: 112** Ersthelfer/-in:      ,Tel.:       |
| Instandhaltung/Prüfung |
|  | Benutzte Dipslides sind verschlossen aufzubewahren. Die zu entsorgenden Dipslides und verschmutzten Handschuhe und Atemschutz sind in gekennzeichneten Behältern zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. |