

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Drucksaal OffsetTätigkeit: Reinigung an Druckmaschinen | Stand:       B180 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
|  Gummituch-/Walzenwaschmittel: Waschmittel 42 Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe; Flammpunkt über 40 bis 60°C |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * silhouete.gifFlüssigkeit und Dampf entzündbar.
* Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
* Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

Gefahr | flamme.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Behälter dicht verschlossen halten.
* Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen.
* Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe:      ).
* Hautschutzmittel (     ) verwenden.
* Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
* Bei Spritzgefahr Augenschutz tragen. Dämpfe nicht einatmen.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
* Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel.* Wurde Produkt verschüttet, Schaltfunken vermeiden und lüften.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Notruf: 112: |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife abwaschen und reichlich abspülen. **Augenkontakt:** Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. **Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. **Einatmen:** Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. **Kleiderkontakt:** Getränkte Kleidung oder Schuhe wechseln.Ersthelfer       Telefon       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Leere Lösemittelgebinde unverzüglich aus dem Drucksaal entfernen.
* Als Lösemittelgemisch entsorgen:
* Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter      gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten.
* Vollständig gefüllte Behälter müssen sofort aus dem Arbeitsraum entfernt werden.

Datum       Unterschrift       |