

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Drucksaal OffsetTätigkeit: Reinigung an UV-Druckmaschinen | Stand:       B181 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| UV-Reiniger |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| exclam.gifAchtung | * Verursacht schwere Augenreizung.
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Für ausreichende Lüftung sorgen.
* Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen; bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
* Gummihandschuhe aus Polychloropren / Nitril tragen (Farbe:      ).
* Hautschutzmittel (     ) verwenden, Hautschutzplan beachten.
* Schutzkleidung / Augenschutz tragen.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl, CO2.* Wasser nicht direkt in den Behälter sprühen, um Überschäumen zu vermeiden.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Notruf: 112 |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt:** mit Wasser und Seife sofort abwaschen.**Augenkontakt:** Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.).**Verschlucken:** kein Erbrechen einleiten. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden. Sofort Arzt hinzuziehen. **Einatmen:** Zufuhr von Frischluft. Arzt hinzuziehen.**Kleiderkontakt:** Getränkte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen.Ersthelfer       Telefon       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung:
* Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Behälter (Farbe: ) gefüllt werden**.** Diese Behälter sind verschlossen zu halten.
* Vollständig gefüllte Putztuch-Behälter müssen aus dem Arbeitsraum entfernt werden.

Datum       Unterschrift       |