

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Drucksaal SiebdruckTätigkeit: Siebdruckfarbe: Einsatz beim Sieb-druck und Anmischen | Stand:       B224 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
|  Beispiel-Siebdruckfarbe       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
* Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
* Verursacht Hautreizungen.
* Verursacht schwere Augenschäden /Augenreizung.
* Gesundheitsschädlich bei Einatmen / Kann die Atemwege reizen.
 | acid_red.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe:      )
* Hautschutzplan beachten.
* Behälter dicht geschlossen halten.
* Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – nicht rauchen. Beim Umfüllen Behälter erden.
* Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren.
* Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
* Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Schaum, Wassernebel, CO2, Pulver* Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial wie Sand, Kieselgur, Erde,      ) aufnehmen.
* Schaltfunken vermeiden und gut lüften.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (Explosionsgefahr.)

Notruf 112 |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt**: Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen.**Augenkontakt**: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.**Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren.**Einatmen**: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen.**Kleiderkontakt**: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen.Ersthelfer       Telefon       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* nicht brennbaren Behälter (Farbe:      ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter **außerhalb** des Drucksaals zu entleeren.

Datum       Unterschrift       |