

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: DruckvorstufeTätigkeit: Vorbereitung der Druckplatten | Stand:       B182 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
|  Fotografischer Entwickler: Enthält Hydrochinon |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * silhouete.gifKann allergische Hautreaktionen verursachen.
* Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Achtung | exclam.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * In gut belüfteten Räumen verwenden;
* Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
* Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe:      ).
* Hautschutzmittel (     ) verwenden.
* Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Löschmittel nicht anwendbar. * Abstimmung der Löschmittel auf die Umgebungsverhältnisse ist erforderlich.
* Wurde Produkt verschüttet, dieses mit Absorptionsmittel (     ) aufnehmen.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Notruf: 112 |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt:** Mit Wasser reichlich (min. 10 Minuten) abspülen. Bei Auftreten von Ekzemen Arzt konsultieren.**Augenkontakt:** Reichlich mit Wasser spülen (15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. **Verschlucken:** den Mund mit Wasser spülen. Reichlich Wasser trinken lassen. Sofort ins Krankenhaus führen. **Einatmen:** Zufuhr von Frischluft. Arzt hinzuziehen.**Kleiderkontakt:** Getränkte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen.Ersthelfer       Telefon       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Datum       Unterschrift       |