

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit:       | Stand:       B219 |
| Anwendungsbereich |
|  Diese Betriebsanweisung gilt für Bediener von Papierbohrmaschinen |
| Gefährdungen |
| D-W000-- | * Verletzungsgefahr durch bewegte Maschinenelemente (z.B. Antrieb, Spindel, Werkzeug)
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Betrieb nur durch unterwiesene Personen
* Enganliegende Kleidung tragen
* Schmuck, Schals, etc. ablegen
* Langes Haar schützen
* Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden
* Nicht an der laufenden Bohrspindel vorbeigreifen
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Arbeit einstellen
* Maschine abschalten, gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern
* Vorgesetzte verständigen
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine abschalten
* Unfallstelle absichern
* Notruf bzw. Ersthelfer informieren
* Erste Hilfe leisten
* Vorgesetzte informieren

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung/Prüfung |
|  | * Schutzvorrichtungen täglich auf Funktion prüfen
* Maschine zum Arbeitsende nach Abschalten reinigen
* Vorgesetzte bei Mängeln an der Maschine informieren
* Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen
 |