

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit:       | Stand:       B220 |
| Anwendungsbereich |
| Diese Betriebsanweisung gilt für Bediener von Planschneidemaschinen |
| Gefährdungen |
| D-W027-- | * Verletzungsgefahr durch bewegte Maschinenelemente
* Verletzungsgefahr der Hände
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Betrieb nur durch unterwiesene Personen
* Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden
* Sicherheitseinrichtungen vor jedem Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit und Funktion prüfen (Verkleidung, Lichtschranken, Zweihandauslösung, Hintertischschutz)
* Messerwechsel nur durch speziell ausgebildetes Personal nach Betriebsanleitung des Herstellers
* Arbeiten am Messer nur mit schnittfesten Handschuhen
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Arbeit einstellen
* Maschine abschalten, gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern
* Vorgesetzte verständigen
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine abschalten
* Unfallstelle absichern
* Notruf bzw. Ersthelfer/-in informieren
* Erste Hilfe leisten
* Vorgesetzte informieren

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung/Prüfung |
|  | * Schutzvorrichtungen täglich auf Funktion prüfen
* Maschine zum Arbeitsende nach Abschalten reinigen
* Vorgesetzte bei Mängeln an der Maschine informieren
* Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen
 |