

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: TampondruckmaschineTätigkeit: Bedrucken von Kunststoffteilen | Stand:       B007 – GHS |
| Gefahrstoffbezeichnung |
|  Tampondruckfarbe und Verdünner       enthält Xylole, Ethylbenzol, Cyclohexanon |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Hautkontakt
* Hautkontakt führt zur Entfettung und Reizung; Reizwirkung auf Augen und Atemwege
* Bei hohen Konzentrationen ist narkotische Wirkung möglich
* Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar
* Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen!
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten
* Hautschutzmittel benutzen:Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen u. Arbeitsschluss)      Pflege (nach der Arbeit)
* Beim Um- und Abfüllen von Druckfarbe und Verdünner Schutzbrille      und Schutzhandschuhe       tragen
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
* Sonstige Zündquellen (Brennerflamme, Schweißarbeiten u. a.) fernhalten
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Verschüttetes am Arbeitsplatz mit Universalbinder      aufnehmen und in Sicherheitsbehälter geben (Schutzhandschuhe tragen!)
* Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher       benutzen;Vorgesetzten       informieren

Notruf       |
| Erste Hilfe |
|  | * Hautkontakt: Zunächst mit Tuch oder Papier säubern, dann mit Hautreinigungsmittel       und Wasser (niemals mit Verdünner) reinigen
* Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser ausspülen (Augendusche)

Notruf       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Mit Druckfarbe oder Verdünner getränkte Lappen inSicherheitsbehälter       gebenVolle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.:       |