

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: LeimkücheTätigkeit: Leimvorbereitung | Stand:       B163 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Borax (flüssig) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Beschreibung: 2000px-GHS-pictogram-silhouete**Gefahr** | Reproduktionstoxischer Stoff. Kann die Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen beeinträchtigen; Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Reizwirkung auf Schleimhäute. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Der Arbeitsraum muss (z. B. durch Fensterlüftung oder durch eine Lüftungsanlage) gut belüftet sein.
* Gefäße dicht schließen.
* Verschütten vermeiden.
* Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille verwenden.
* Handschuhe aus Nitrilkautschuk (Farbe: ) verwenden.
* Hautschutzmittel () vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden.
* Hautpflegemittel () nach Händewaschen verwenden.
* Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen.
 | Beschreibung: p002Beschreibung: p003 |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Beim Eindringen großer Mengen in Gewässer den Vorgesetzten/Betriebsleitung (Tel. ) informieren, ggf. Notruf tätigen.Notruf: 112 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
|  | **Augenkontakt:** unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10–15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Arzt konsultieren. **Hautkontakt:** Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. **Verschlucken:** Mund ausspülen. Sofort – bei erhaltenem Bewusstsein – reichlich Wasser trinken lassen (mind. 500 ml). Erbrechen anregen. Arzt konsultieren.**Einatmen:** Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen.**Kleiderkontakt:** Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen.Notruf: 112 Ersthelfer:      , Zimmer:       Tel.:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Evtl. vorhandene Kleinmengen in Sammelbehälter (Farbe: , Raum:  mit „Borax“ beschriftet) geben. Abfallbehälter und entleerte Behälter vom Dienstleister abholen lassen. |