

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: LeimkücheTätigkeit: Leimvorbereitung | Stand:       B164 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Fertigstärke (pulverförmig) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Bildung zündfähiger Staub-/Luftgemische, kann zur Explosion führen. Bei häufigem Hautkontakt kann die Haut trocken werden. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Der Arbeitsraum muss (z. B. durch Fensterlüftung oder durch eine Lüftungsanlage) gut belüftet sein.
* Ansatzrührbehälter dicht schließen.
* Freisetzung sowie Staubentwicklung vermeiden.
* Behälter erden.
* Kein offenes Licht und Feuer verwenden.
* Beim Auftreten großer Menge von Stäuben dichtschließende Schutzbrille und ggf. Staubmaske verwenden.
* Handschuhe aus Nitrilkautschuk (Farbe: ) verwenden.
* Hautschutzmittel () vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden.
* Hautpflegemittel () nach Händewaschen verwenden.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
 | Beschreibung: p002Beschreibung: p003 |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel** zur Brandbekämpfung sind: Wasser, CO2. Beim Verschütten Zutritt zu Gewässern und Kanalisation vermeiden und mechanisch aufnehmen (z. B. durch Kehren).Notruf: 112 |
| Erste Hilfe |
|  | **Augenkontakt:** unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Arzt konsultieren. **Hautkontakt:** Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. **Verschlucken:** Mund ausspülen. **Einatmen:** Für Frischluftzufuhr sorgen. **Kleiderkontakt:** Verschmutzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen.Notruf: 112 Ersthelfer:      , Zimmer:       Tel.:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Abfall im Behälter (Farbe: , Raum:,beschriftet mit „Stärke“)sammeln und vom Dienstleister abholen lassen. |