

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: BaustelleVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: KabelgrabenTätigkeit: Reinigen von Kabelenden | Stand:       B010 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Kabelreiniger       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Achtung** | * Hautkontakt: Reizung und Entfettung der Haut
* Inhalation der Dämpfe: Übelkeit, Narkotische Wirkung, Atembeschwerden möglich
* Dämpfe sind entzündbar
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Im Kabelgraben nur mit Kleinstgebinden oder besonderen Lösemittelspendern       hantieren
* Schutzhandschuhe       tragen
* Hautschutzmittel benutzen:Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen u. Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Hände nicht mit Lösemittel reinigen
* Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken
* Beim Umfüllen aus größeren Gebinden Schutzbrille tragen
* Sonstige Zündquellen       fernhalten
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | In Brand geratene Putzlappen oder Lösemittelmit vorhandenem Feuerlöscher       oder Sand löschen;Vorgesetzten       informierenNotruf       |
| Erste Hilfe |
|  | Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigenBei Benommenheit oder Atembeschwerden sofort den Vorgesetzten informierenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Putzlappen und leere Gebinde getrennt in verschließbaren Behältnissensammeln und der betrieblichen Entsorgungsstelle       Tel.:       zuführen.**Datum:**       **Unterschrift:**       |