

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: BaustelleVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: KabelgrabenTätigkeit: Reinigung von Kabelenden | Stand:       B041 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Kabelreiniger in Spraydosen (Druckgaspackungen) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Hautkontakt: Reizung und Entfettung der Haut
* Inhalation der Dämpfe: Übelkeit, narkotische Wirkung, Atembeschwerden möglich
* Dämpfe sind entzündbar
* Gase des Treibmittels sind extrem entzündbar (Propan/Butan-Gemisch)
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Schutzhandschuhe       tragen.
* Hautschutzmittel benutzen:Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Hände nicht mit Lösemittel reinigen.
* Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.
* Sonstige Zündquellen (z.B. elektrische Betriebsmittel, Verwendung von Flüssiggas)       vermeiden.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | In Brand geratene Putzlappen oder Lösemittel mit vorhandenem Feuerlöscher       oder Sand löschen.Vorgesetzten       informieren. Notruf       |
| Erste Hilfe |
|  | Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen.Bei Benommenheit oder Atembeschwerden sofort den Vorgesetzten informieren.Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Putzlappen und leere Gebinde getrennt, in verschließbaren Behältnissen sammeln und der betrieblichen Entsorgungsstelle       Tel.:       zuführen.**Datum:**       **Unterschrift:**       |