

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: WerkstattTätigkeit: Entfetten | Stand:       B103 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Ethanol       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
* Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z. B. Kleidung, Putzlappen)
* Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden (Zentrale Atemlähmung, Lungenödem, Nervenschäden) führen. Kann die Atemwege, Augen, Verdauungswege reizen.
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m004_RGB.BMPO:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m009_RGB.BMPO:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m022_RGB.BMP | * Arbeiten bei Frischluftzufuhr, vor allem im Bodenbereich! Bei Dämpfen mit Absaugung arbeiten!
* Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen!
* Nicht auf heiße Flächen spritzen!
* Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen!
* Schlag und Reibung vermeiden!
* Gefäße nicht offenstehen lassen! Vorratsmenge auf einen halben Schichtbedarf beschränken!
* Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen und Haut vermeiden!
* Schutzhandschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm tragenAugenschutz: Gestellbrille!
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 | O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\p003_RGB.BMP |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Mit saugfähigem Material (z. B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wasser im Sprühstrahl! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Brandbekämpfung nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät und Schutzanzug!Notruf:       Zuständiger Arzt:       Unfalltelefon:       |
| Erste Hilfe |
|  | Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit Wasser oder Augenspüllösung spülenNach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigenNach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken; keine HausmittelErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Abfälle dürfen nicht vermischt werden und müssen getrennt gesammelt werden!

**Datum:**       **Unterschrift:**       |