

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Schuhreparatur und OrthopädieschuhtechnikTätigkeit: Sohlen kleben | Stand:       B052 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Toluolhaltiger Lösemittel-Klebstoff       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS02 Flamme.gif**Gefahr** | * Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen
* Leichtentzündbar
* Reizt die Augen und die Haut
* Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
* Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
* Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristigschädliche Wirkungen haben
 | O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS07 Ausrufezeichen.gifO:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS09 Umwelt.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_Piktrogramme_2016-von-RBB\000_BMP_RGB_72dpi\m009_RGB.BMP | * Zum Schutz der Hände lösemittelbeständige Gummihandschuhe       tragen
* Fass und Nachfüllbehälter dicht geschlossen halten
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
* Von Zündquellen fernhalten
* Klebstoffauftrag nur bei eingeschalteter Absaugung durchführen
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
 | p003 |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Bei Entstehungsbrand nur folgendes, geeignetes Löschmittel benutzen:
* Im Brandfall Gefahrenbereich sofort verlassen, Feuerwehr alarmieren

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung entfernen,  Hautreinigung mit Wasser und Seife, rückfettenAugenkontakt: Mit geöffnetem Lid mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen – AugenarztEinatmen: Frischluft, bei Beschwerden Arzt, bei Bewusstlosigkeit stabile SeitenlageVerschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt verständigenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nach Verschütten mit Putzlappen aufnehmen und in feuersicheren, geschlossenen Behältern verwahren. Reste nicht in Abflüsse schütten
* Darf nicht in das Erdreich, Grund- oder Abwasser gelangen

**Datum:**       **Unterschrift:**       |