

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Schuh- und OrthopädieschuhmacherTätigkeit: Entfetten | Stand:       B067 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Reiniger und Verdünner auf Acetonbasis       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS02 Flamme.gif**Gefahr** | * Leicht entzündbar
* Reizt die Augen
* Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen
* Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
* Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristigschädliche Wirkungen haben
 | O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS07 Ausrufezeichen.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Lösemittelbeständige Schutzkleidung, Schutzhandschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtsitzende Schutzbrille tragen
* Verwendung nur bei eingeschalteter Absaugung
* Von Zündquellen fernhalten
* Behälter an gut belüftetem Ort aufbewahren
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Im Brandfall Gefahrenbereich verlassen; Feuerwehr verständigen
* Gefahrenbereich nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (Isoliergerät) betreten

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung entfernen,  Hautreinigung mit Wasser und Seife, rückfettenAugenkontakt: Mit geöffnetem Lid mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen – AugenarztEinatmen: Frischluft, bei Beschwerden Arzt, bei Bewusstlosigkeit stabile SeitenlageVerschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt verständigenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nach Verschütten mit Universalbinder aufsaugen und in feuersicheren, geschlossenen Behältern verwahren
* Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen

**Datum:**       **Unterschrift:**       |