

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Schuh- und OrthopädieschuhmacherTätigkeit: Schuhfertigung | Stand:       B077 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Polyurethan-Klebstoff       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS02 Flamme.gif**Gefahr** | * Leicht entzündbar
* Reizt die Augen und die Atmungsorgane
* Gesundheitsschädlich beim Einatmen hoher Konzentrationen und beim Verschlucken
* Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich
* Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
* Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
 | O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS07 Ausrufezeichen.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Nicht zu nah am Gesicht einstreichen, Hautkontakt vermeiden
* Zündquellen fernhalten – nicht rauchen
* Klebstoffauftrag nur bei eingeschalteter Absaugung durchführen
* Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen
* Klebstoffbehältnisse nach Gebrauch geschlossen halten
* Beim Umfüllen Schutzhandschuhe       und Schutzbrille tragen
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher (CO2) bekämpfen
* Im Brandfall Raum verlassen, Feuerwehr informieren
* Bei Auslaufen von Kleber intensiv lüften – Kleber mit Sand binden
* Zündquellen fernhalten, keine elektrischen Schalteinrichtungen betätigen

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchenNach Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen Benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschenNach Verschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehenNach Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Ausgetrocknete Leergebinde einer geordneten Entsorgung zuführen

**Datum:**       **Unterschrift:**       |