

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Orthopädieschuhtechnik LeistenfertigungTätigkeit: Leistenschleifen/-fräsen | Stand:       B078 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Buchenholzstaub       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Buchenholzstaub ist als Krebs erzeugend eingestuft(Nasenschleimhautkrebs)
* Staub kann mit Luft explosionsfähiges Gemisch bilden
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Absauganlage benutzen
* Arbeitsplatz durch Saugen regelmäßig von Spänen und Staubablagerung säubern (kehren oder blasen ist grundsätzlich nicht zulässig)
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Entstehungsbrände mit Pulverlöscher bekämpfen,dabei Staubablagerungen möglichst nicht aufwirbeln, Staubexplosionsgefahr!
* Bei kurzzeitig großen Staubmengen Partikelmaske P2 benutzen

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | * Nach Augenkontakt mit viel Wasser weit geöffnetes Lid spülen

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Holzstaub und -späne in       sammeln

**Datum:**       **Unterschrift:**       |