

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Schuhfertigung/MontageTätigkeit: Sohlen und Schaft einstreichen | Stand:       B081 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Polyurethan-Vorstrich       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS02 Flamme.gif | * Leicht entzündbar
* Reizt die Augen und Atmungsorgane
* Gesundheitsschädlich beim Einatmen hoher Konzentrationen und beim Verschlucken
* Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
* Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich
* Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
 | O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS07 Ausrufezeichen.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_Piktrogramme_2016-von-RBB\000_BMP_RGB_72dpi\m004_RGB.BMPO:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_Piktrogramme_2016-von-RBB\000_BMP_RGB_72dpi\m009_RGB.BMP | * Vor Beginn der Arbeit Absaugung einschalten, auf Funktionsfähigkeit achten
* Hautkontakt vermeiden
* Zündquellen fernhalten, nicht rauchen
* Klebstoffbehältnisse nach Gebrauch geschlossen halten
* Beim Umfüllen Schutzhandschuhe       und Schutzbrille tragen
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher bekämpfen
* Im Brandfall Raum verlassen, Feuerwehr informieren
* Bei Auslaufen von Kleber intensiv lüften – Kleber mit Sand binden;Zündquellen fernhalten, auch keine elektr. Schalteinrichtung betätigen

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchenNach Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen, Benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschenNach Verschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehenNach Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen, Arzt aufsuchenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Gebinde restlos entleeren und aushärten lassen, anschließend zur Verwertung weiterleiten

**Datum:**       **Unterschrift:**       |