

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: OrthopädieschuhtechnikTätigkeit: Schäumen, Gießen, Laminieren | Stand:       B092 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Harze, Schäume, Spachtel, Füllmasse und Härter      Hierzu zählen: Polyester-Gießharze, Polyurethanweich- und -hartschäume sowie Acrylharze |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS08 Gesundheitsgefahr.gif**Gefahr** | * Entzündbar
* Gesundheitsschädlich beim Einatmen
* Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
* Sensibilisierung bei Hautkontakt möglich
* (schwach) Wasser gefährdend
 | O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS07 Ausrufezeichen.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_Piktrogramme_2016-von-RBB\000_BMP_RGB_72dpi\m004_RGB.BMPO:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_Piktrogramme_2016-von-RBB\000_BMP_RGB_72dpi\m009_RGB.BMP | * Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren
* Nur mit Absaugung bzw. bei guter Lüftung verarbeiten
* Schutzhandschuhe       tragen
* Schutzbrille beim Mischen tragen
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher bekämpfen
* Im Brandfall Raum sofort verlassen, Feuerwehr informieren

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchenHautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen; Benetzte Hautpartien  mit Wasser und Seife abwaschenVerschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen, Etikett oder Datenblatt vorzeigenAugenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen; Arzt aufsuchenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Ausgehärtete Reste mit Spachtel entfernen
* Flüssige Verunreinigungen mit Sand abstreuen und aufnehmen, gute Lüftung

**Datum:**       **Unterschrift:**       |