

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: PUR-Schuhboden­anspritzautomatTätigkeit: Automaten bedienen | Stand:       B110 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| B-Komponente      Enthält vorvernetzte Isocyanate mit geringem Restmonomergehalt |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS08 Gesundheitsgefahr.gif**Gefahr** | * Gesundheitsschädlich beim Einatmen
* Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
* Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich
* Kann vermutlich Krebs erzeugen
 | O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS07 Ausrufezeichen.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten
* Absaugung regelmäßig überprüfen
* Augenschutz, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und ggf. Schutzkleidung bei Reparatur und Wartungsarbeiten am Einspritz­aggregat
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Bei Unfall oder Unwohlsein, sofort       informieren
* Bei Arztbesuch Etikett oder diese Betriebsanweisung vorzeigen
* Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher bekämpfen
* Im Brandfall Raum sofort verlassen, Feuerwehr informieren

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | Einatmen: FrischluftHautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen; benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschenVerschlucken: Betroffene ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen,  Etikett oder Datenblatt vorzeigenAugenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen; Arzt aufsuchenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Ausgehärtete Reste mit Spachtel entfernen
* Flüssige Verunreinigungen mit Sand abstreuen und aufnehmen; gute Lüftung

**Datum:**       **Unterschrift:**       |