

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit: Kleben mit PUR-Hotmelt/Sohlen abdichten | Stand:       B116 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| PUR-Hotmelt (enthält Isocyanate)       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS08 Gesundheitsgefahr.gif**Gefahr** | * Gesundheitsschädlich
* Enthält Isocyanate: Sensibilisierung (Allergie) durch Einatmen und Hautkontakt möglich
* Gefahr der Hautverbrennung bei Verarbeitungstemperatur
* Schwach wassergefährdend
* Bildet im Brandfall gefährliche Gase
* Kann vermutlich Krebs erzeugen
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_Piktrogramme_2016-von-RBB\000_BMP_RGB_72dpi\m004_RGB.BMPO:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_Piktrogramme_2016-von-RBB\000_BMP_RGB_72dpi\m009_RGB.BMP | * Berührung mit heißem Klebstoff vermeiden
* Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten
* Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk und Baumwollunterziehhandschuhe und Hautschutzmittel benutzen
* Bei Spritzgefahr Schutzbrille benutzen
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Gefahrenbereich sofort verlassen
* Brandgase nicht einatmen
* Entstehungsbrand mit Sand, Pulver- oder CO2-Löscher bekämpfen
* Verschmutzte oder getränkte Kleidung sofort entfernen
* Keine größeren Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | Einatmen: Frischluft, Arzt verständigenHautkontakt: Mit Wasser und Seife reinigen, gut nachspülenAugenkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit Wasser spülen, Arzt konsultierenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Abgekühlte Restmengen und kontaminiertes Reinigungsmittel sammelnund der Entsorgung durch       zuführen

**Datum:**       **Unterschrift:**       |