

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: AusputzmaschineTätigkeit:       | Stand:       B125 |
| Anwendungsbereich |
| Arbeiten an Ausputzmaschinen |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Steharbeitsplätze:* ergonomisch günstige Körperhaltung einnehmen
* zur Höhenanpassung Stehroste benutzen

Im Bereich rotierender Bürsten, Schleifbänder, Polierscheiben:* bewegliche Verkleidungen nur im Stillstand öffnen

Im Antriebswellenbereich:* Wellen verdecken oder mit losen Hülsen sichern

Beim Arbeiten an rotierenden Werkzeugen:* keine lose hängende Kleidung oder Schmuckstücke tragen
* keine Handschuhe tragen
* lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen
* Schnürsenkel am zu reparierenden Schuh entweder entfernen oder zusammenbinden und im Innern des Schuhs unterbringen
* nicht benutzte Antriebe abschalten

Im Fräsbereich:* Führungsscheiben immer benutzen
* nicht benutzte Fräswerkzeuge verdecken

Bei Metallschliff:* Staubklappen schließen
* keine Schlüsselbearbeitung

Beim Schleifen von Leder, ähnlichen Stoffen und Holz: * nur mit wirksamer Absaugung arbeiten
* nicht benutzte Absaugöffnungen schließen
* Schleifabgang in Richtung Absaugöffnung lenken

Beim Schleifen von Gummi und Kunststoffen:* vor Arbeitsbeginn abgenutzte Schleifbänder wechseln
* zu hohen Anpressdruck vermeiden; öfter absetzen
 |  |
| Verhaltensregeln beim Werkzeugwechsel |
|  | * An Schleifbändern die Pfeilrichtung beachten
* Beim Fräswerkzeugwechsel immer Hilfsmittel benutzen
* Bajonettverschlüsse sorgfältig einhaken
* Nur dauernd benutzte Werkzeuge auf vorgesehenem Platz auf der Ausputzmaschine ablegen
 |  |
| Fortsetzungsseite B 125-2 Arbeiten an Ausputzmaschinen |
| Verhaltensregeln bei Reinigung und Wartung |
|  | * Maschine stets vorher ausschalten,Hauptschalter auf "0" stellen oder Stecker ziehen, Stillstand abwarten
* Staubkasten und Staubsack arbeitstäglich abends entleeren
* Staubsack regelmäßig abrütteln
* Staubsackdichtigkeit regelmäßig prüfen
* Beim Entsorgen des abgeschiedenen Staubes geeignete Hilfsmittel benutzen, Staubaufwirbeln vermeiden, ggfs. Staubmaske benutzen
 |
| Verhalten im Brandfall |
|  | * Absaugung sofort abschalten
* Feuerlöscher benutzen
* Alarmplan beachten
 |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Mängel und Funktionsstörungen sofort melden
* Störungen nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine abschalten
* Verletzte bergen
* Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden wenn nötig).
* Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |