

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: SteppereiVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit:       | Stand:       B127 |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen von Maschinen in der Stepperei |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * An Steppmaschinen nur mit angebrachtem Fingerabweiser oder Rollfuß arbeiten.
* Beim Hochklappen des Maschinenoberteils
	+ beide Hände benutzen,
	+ Oberteil vollständig zurücklegen oder Arretierung bzw. Abstützung benutzen.
* Beim Steppen
	+ lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen.
* Scheren
	+ nur in Etuis etc. am Körper tragen,
	+ nach Gebrauch stets vorgesehene Ablage benutzen.
* Bei der Sitzposition
	+ auf körpergerechte Einstellung von Sitz- und Tischhöhe sowie Rücklehne achten,
	+ Nadel/Schaltwippe/Stuhl - senkrecht in einer Flucht.
* An Riegelmaschinen
	+ darf nur mit Augenschutz gearbeitet werden.
* An Haken-/Öseneinsetz- und Nietmaschinen
	+ muss arbeitstäglich der Handschutz auf Wirksamkeit geprüft und der zur Verfügung gestellte Gehörschutz benutzt werden.
 |  |
| Verhalten bei Nadelwechsel und ähnlichen Arbeiten |
|  | * Maschine grundsätzlich vorher ausschalten.
* Bei älteren Maschinen mit mechanischer Kupplung zusätzlich den Stillstand des Motors abwarten.
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine abschalten.
* Verletzte bergen.
* Erste Hilfe (Druckverband, Abbinden wenn nötig).
* Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |