

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: SchärfmaschineTätigkeit: Schärfen von Lederteilen | Stand:       B209 |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen der Schärfmaschine |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\w022_RGB.BMP | * Schneiden der Finger am Glockenmesser
* Brandgefahr durch Staubansammlung
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Darauf achten, dass Schärffuß und Führung richtig eingestellt sind
* Bei Reinigungsarbeiten das Messer abdecken
* Staubsammelbehälter am Schichtende entleeren.
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Bei Mängeln oder Störungen an der Maschine: Ausschalten.
* Störungen nur vom Fachmann beseitigen lassen.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Not-Aus betätigen.
* Erste Hilfe leisten.
* Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung/Prüfung |
|  | * Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal
* Vor Reparaturen vom Stromnetz trennen: Netzstecker ziehen oder Hauptschalter ausschalten und mit Vorhängeschloss sichern
* Maschine von der Druckluftversorgung trennen und entlüften
 |