

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: TextilveredelungTätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand:       B051 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Essigsäure 90%–100%       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Wirkt stark ätzend auf Augen, Haut und Schleimhäute
* Dämpfe wirken stark reizend auf Augen und Atemwege
* Flüssigkeit und Dampf entzündbar
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Säurebeständige Schutzkleidung, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und Schutzbrille mit Seitenschutz tragen
* Absaugung benutzen und auf Wirksamkeit der Absaugung achten
* In geschlossenen Behältern transportieren
* Rauchen verboten
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Nach Auslaufen größerer Mengen Gefahrenbereich sofort verlassenAtemschutzvollmaske (Gasfilter E, Kennfarbe: gelb), bei Konzentration > 1 % Isoliergerät benutzen

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | * Nach Einatmen von Dämpfen an Frischluft bringen
* Benetzte Kleidung sofort entfernen
* Betroffene Haut sofort mit Wasser mind. 15 Minuten spülen
* Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen
* Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Ausgelaufene Flüssigkeit mit Wasser verdünnen und mit Natriumbicarbonat oder Kalksand neutralisieren und in den Säureabfluss einleiten

**Datum:**       **Unterschrift:**       |