

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Beschichtung von TextilienTätigkeit: Pasten ansetzen | Stand:       B065 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Dimethylformamid (DMF) (N,N-Dimethylformamid)       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Verursacht Gesundheitsschäden beim Einatmen
* Gesundheitsschädlich bei Hautberührung
* Freiwerdende Dämpfe können zu Augenschädigungen führen
* Bei schwangeren Frauen besteht das Risiko einer Schädigung der Leibesfrucht selbst bei Einhaltung der Grenzwerte
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Bei Arbeiten mit Dimethylformamid geeignete lösemittelbeständige Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtsitzende Schutzbrille tragen
* Werdende Mütter dürfen nicht mit Dimethylformamid arbeiten
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen
* Atemschutzvollmaske mit Gasfilter A2 (braun) bis 0,5 Vol.%bzw. A3 bis 1 Vol.% im Gefahrenbereich tragen
* Bei unklaren Verhältnissen umgebungsunabhängiges Atemschutzgerät tragen
* Kleinere Mengen mit sehr viel Wasser fortspülen

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | * Benetzte Kleidung sofort entfernen
* Betroffene Haut sofort mit viel Wasser ca. 10 Minuten waschen
* Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 10 Minuten spülen
* Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen

**Datum:**       **Unterschrift:**       |