

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: FärbereiTätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand:       B068 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Natriumsulfid Schwefelnatrium, Natriummonosulfid, Sulfigran       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Entwickelt beim Berühren mit Säuren (auch Säuredämpfen) giftiges Gas
* Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
* Im Gemisch mit Kaliumdichromat bei Luftfeuchtigkeit Selbstentzündung
* Beim Auslaufen großer Mengen Grundwassergefährdung
* Giftig bei Hautkontakt
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Lagerung in geschlossenen Behältern nur in gut belüfteten Räumen
* Tätigkeiten nach Möglichkeit staubfrei gestalten
* Berührung mit der Haut, Augen und Kleidung vermeiden, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
* Benetzte Kleidung sofort wechseln
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Im Brandfall auf reizende, ätzende und giftige Gase achten, umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | * Betroffene Haut mit fließendem Wasser 10 Minuten spülen
* Bei Berührung mit den Augen 10 Minuten mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
* Bei Verschlucken sofort Arzt holen, Frischluft, Ruhe, Wärme

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Niemals unverdünnt in Kanalisation gelangen lassen
* Größere Mengen stets mit Eisen(III)-Salzen ausfällen, möglichst im Abwasserausgleichsbecken, da sonst in der Kanalisation giftiges Schwefelwasserstoffgas entsteht

**Datum:**       **Unterschrift:**       |