

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: FärbereiTätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand:       B085 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Salzsäure 30%       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Verursacht schwere Verätzungen der Haut und der Schleimhäute
* Verschlucken schon von geringen Mengen, kann tödliche innere Verletzungen verursachen
* Einatmen von Salzsäure führt zu starken Reizungen der Atemwege
* Salzsäure ist schwach wassergefährdend
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Vor Arbeitsbeginn Absaugung einschalten
* Beim Arbeiten mit Salzsäure dicht sitzende Schutzbrille/Gesichtsschutz, säurefeste Handschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 m, Gummistiefel und Kunststoffschürze tragen
* Zum Verdünnen die Säure langsam unter Rühren in das Wasser geben, niemals umgekehrt!
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Nach Verschütten oder Auslaufen mit Erde oder Zement aufnehmen
* Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen
* Atemschutzmaske mit Filtertyp E (Kennfarbe gelb) oder B (Kennfarbe grau) tragen

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | * Benetzte Kleidung sofort entfernen
* Betroffene Hautpartien sofort mit Wasser mindestens 15 Minuten spülen
* Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen
* Generell Arzt aufsuchen

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Reste in geschlossenem, gekennzeichneten Abfallbehälter sammeln

**Datum:**       **Unterschrift:**       |