

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: AusrüstungTätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand:       B100 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Formaldehydhaltige Ausrüstungschemikalien      (Formaldehydgehalt von 1% bis < 5%) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Achtung** | * Formaldehyd kann vermutlich Krebs erzeugen
* Kann allergische Hautreaktionen verursachen
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Beim Umfüllen und bei Reinigungsarbeiten immer PVC-Schutzhandschuhe und Kunststoffschürze tragen; bei Bedarf zusätzlich Atemschutzmaske (Filtergerät mit Gasfilter, Filtertyp B, Kennfarbe grau oder Isoliergerät) tragen
* Kühl und trocken lagern, bei höheren Temperaturen kann Formaldehyd abgespalten werden
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)      , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)      , Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Brand: – Gefahrenbereich verlassen; Feuerwehr alarmieren Verschütten: – Größere Mengen mit flüssigkeitsbindendem Mittel (Sand, Sägemehl)  aufnehmen und Atemschutz-Filtergerät mit Filtertyp B (grau) oder  bei unklaren Verhältnissen Isoliergerät benutzenNotruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | * Benetzte Kleidung sofort entfernen
* Betroffene Haut mit Wasser und Seife abwaschen
* Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid ca. 15 Minuten spülen
* Beim Einatmen an frische Luft gehen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Abfälle nicht in den Ausguss schütten; Restmengen in verschließbaren und gekennzeichneten Gefäßen sammeln

**Datum:**       **Unterschrift:**       |