

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: KardeTätigkeit: Bedienen der Karde | Stand:       B119 |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen der Karde |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Gehörschutz immer tragen.
* Nur solche Tätigkeiten ausführen, mit denen Sie ausdrücklich beauftragt sind.
* Vlies vor den Speisewalzen nur im Kriechgang nachschieben. Finger von der Einzugstelle fernhalten.
* Keine Abdeckungen, Deckel, Türen an Karde oder Füllschacht öffnen. Niemals Schutzeinrichtungen überbrücken, um Störungen zu beseitigen, auch nicht bei ausgeschalteter Maschine. Der Auslauf gefährlicher Maschinenteile kann mehrere Minuten dauern.
* Batzen zwischen Tambour und Rost nur von der Vorderseite aus mit Stab oder Blaspistole beseitigen.
* Nicht unter die Maschine kriechen!
* Nicht durch seitliche Abdeckungen, Klappen oder Türen greifen!
* Reinigungsarbeiten nur beginnen, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist, und wenn sichergestellt ist, dass keine Arbeitsorgane mehr laufen.
* Staub und Abfall absaugen. Blasen nur dort, wo Absaugen nicht möglich ist.
* Vor Beginn des Blasens immer Staubmaske aufsetzen.
* Schläuche so verlegen, dass sich keine Schlingen bilden und nicht in einen Hauptverkehrsweg hineinragen.
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Fehlerhafte Maschinenfunktion umgehend dem Meister melden.
 |  |
| Verhalten im Brandfall |
|  | * Bei Brand Karde ausschalten, Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. Beim Löschen so vorgehen, wie in Brandschutzunterweisung geübt.
* Bei Alarm der CO2-Löschanlage Karde verlassen (Erstickungsgefahr).
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine abschalten
* Verletzte bergen
* Erste Hilfe leisten (Ersthelfer/Druckverband, Abbinden wenn nötig)
* Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung/Entsorgung |
|  | * Reinigungsabfälle durch Wegsaugen entsorgen oder in vorgesehene Sammelbehälter geben.
* Beim Umgang mit Reinigungsabfällen Staubaufwirbelung vermeiden, Staubmaske tragen.
 |