

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: WebmaschineTätigkeit: Reparaturarbeiten | Stand:       B129 |
| Anwendungsbereich |
| Reparaturen an Webmaschinen |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * In der Weberei Gehörschutzmittel benutzen.
* Vor Beginn der Reparaturarbeiten Maschine stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern (z.B. Vorhängeschloss in Hauptschalter einhängen, abschließen, Schlüssel abziehen).
* Bei Arbeiten auf der Jacquardbühne den an der Jacquardmaschine angebrachten Schalter, der die Webmaschine ausschaltet und das Einschalten vom Boden aus verhindert, betätigen.
* Falls ein solcher Schalter nicht vorhanden ist, vor Beginn der Reparatur Webmaschine am Hauptschalter gegen Wiedereinschalten sichern.
* Bei Probelauf mit entfernten Verdeckungen dafür sorgen, dass sich keine andere Person an der Webmaschine aufhält.
* Während des Probelaufes mit entfernten Verdeckungen Webmaschine nicht verlassen, andernfalls Webmaschine gegen Einschalten sichern.
* Vor dem erneuten Ingangsetzen der Webmaschine prüfen, dass alle verschraubten Verdeckungen wieder angebracht sind und den Weber verständigen.
 |  |
| Verhalten im Brandfall |
|  | * Maschine sofort ausschalten, Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. Beim Löschen so vorgehen, wie in der Brandschutzunterweisung geübt.
 |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine ausschalten.
* Verletzte bergen.
* Erste Hilfe leisten bzw. schnellstens Ersthelfer herbeiholen.
* Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Entsorgung |
|  | * Altöl und schmutzige Putzlappen in dafür vorgesehene Behälter entsorgen.
 |