

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: UmfangswicklerTätigkeit: Bedienen des Umfangswicklers | Stand:       B130 |
| Anwendungsbereich |
| Arbeiten an Umfangswicklern |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Dockengestell sorgfältig positionieren
* Schutzschuhe tragen
* Antriebsarm nur absenken, wenn sich keine Person am Dockengestell befindet. Absenken unterbrechen, wenn sich eine Person nähert.
* Warenanfang faltenfrei am Wickeldorn befestigen, so dass beim Anlauf des Wicklers keine Korrektur erforderlich ist.
* Schutzeinrichtungen nicht verstellen oder untergreifen.
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Umgeschlagene Kanten nicht vor der Aufwickelstelle ausstreifen.
* Ware, wenn unvermeidbar, nur an der Unterseite der Docke glätten.
* Bei Störungen sofort Meister rufen.
 |  |
| Verhalten im Brandfall |
|  | * Maschine ausschalten, Alarm auslösen, mit dem Löschen beginnen,wie in der Brandschutz­unterweisung geübt.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine abschalten.
* Verletzten bergen.
* Rettung einleiten.
* Erste Hilfe leisten (Ersthelfer herbeiholen und z.B. Druckverband anlegen)

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung |
|  | * Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen regelmäßig überprüfen.Beschädigungen oder falsche Einstellung sofort dem Meister melden.
 |