

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: FärbekufeTätigkeit: Färben | Stand:       B131 |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen der Färbekufe |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Verbrühungen durch austretende Farbflotte(Überkochen, Nachverdampfen, Siedeverzug)
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Regelmäßige Kontrolle der Filterdeckelverriegelung und der Filterdeckelsitze.
* Bei Arbeiten an der Kufe, wie Richtarbeiten an der Ware und Kontrollieren, immer erst:
	+ Haspelkufenantrieb ausschalten.
	+ Pumpenantrieb ausschalten.
	+ Zeitraum des Pumpennachlaufs abwarten (Gefahr der Nachverdampfung).
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Störungen bzw. fehlerhafte Maschinenfunktionen umgehend Meister melden, keinesfalls eigene Versuche zur Fehlerbeseitigung durchführen.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Energiezufuhr abschalten.
* Verletzten bergen.
* Erste Hilfe leisten.
* Verbrühte Hautflächen umgehend mit kaltem, sauberem Wasser abduschen.
* Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | * Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal.
 |