

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: FarbkücheVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: AnsatzbehälterTätigkeit: Färbeflotte ansetzen | Stand:       B134 |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen des Ansatzbehälters |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Verbrühungen bzw. Verbrennungen durch Ansatzflüssigkeit, Dampf oder heiße Anlagenteile.
* Handverletzungen durch zufallenden Behälterdeckel.
* Ausrutschen auf verunreinigtem oder nassem Boden.
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Geeignete Arbeitskleidung tragen; die Arbeitskleidung sollte den Körper weitgehend bedecken (keine Shorts, keine T-Shirts).
* Arbeitsschuhe mit griffiger, rutschfester Sohle tragen.
* Vorgegebene Rezeptur genau einhalten, Ansatzbehälter keinesfalls überfüllen.
* Bei Abweichungen von der vorgegebenen Rezeptur (z.B. Überfüllung, Fehler bei Zugabe von Rezepturbestandteilen) umgehend Meister informieren.
* Arbeitsbereich sauber halten, auf den Boden gelangten Ansatz entfernen.
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Störungen bzw. fehlerhafte Maschinenfunktionen umgehend Meister melden,keinesfalls eigene Versuche zur Fehlerbeseitigung durchführen.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Energiezufuhr abschalten.
* Verletzten aus Gefahrenbereich bringen.
* Erste Hilfe leisten.
* Verbrühte Hautflächen umgehend mit kaltem, sauberem Wasser abduschen.
* Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | * Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal.
 |