

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: HochfrequenztrocknerTätigkeit:       | Stand:       B139 |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen des Hochfrequenztrockners |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Verbrennungen/Herzstillstand durch Funkenüberschlag (Hochspannung an den HF-Elektroden).
* Brandgefahr durch Überhitzung der Ware.
* Quetschen/Einziehen durch Antriebs- und Leitwalzen des Transportbandes.
* Störung der Funktion von Herzschrittmachern.
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Bedienung nur durch eingewiesenes Personal und nur gemäß den Arbeitsanweisungen des zuständigen Meisters.
* Dem Bedienpersonal sind Eingriffe in den Trockentunnel untersagt –auch bei abgeschalteter Anlage!
* Wartung, Reinigung im Bereich des Trockentunnels ausschließlich unter Aufsicht durch elektrotechnisches Fachpersonal.
* Aufenthaltsverbot für Personen mit Herzschrittmachern.
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Brandfall |
|  | * **Bei Störungen:**Anlage abschalten – Meister herbeiholen – Keine eigenen Versuche zur Störungsbeseitigung unternehmen.
* **Im Brandfall:**Maschine unverzüglich leerfahren – am Hauptschalter abschalten – Löschen wie geübt – Vorgesetzten alarmieren.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine abschalten (Hauptschalter).
* Verletzten bergen.
* Erste Hilfe leisten (bei Atemstillstand und fehlendem Puls sofort Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen).
* Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | * Instandhaltung nur durch geschultes Werkstattpersonal.
 |