

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: BallenpresseTätigkeit: Pressen von textilem Material | Stand:       B153 |
| Anwendungsbereich |
| Sicheres Arbeiten an Ballenpressen |
| Gefährdungen |
|  | * Tödliche oder schwere Quetschungen durch das sich schließende Presswerkzeug
* Anstoßgefahr durch die aufspringende Tür
* Einzugsgefahr im Bereich der Drahtführung
* Fußverletzungen durch schwere Ballen
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Gehörschutz immer tragen!
* Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt, unwirksam gemacht oder umgangen werden.
* Der Pressvorgang darf nicht ausgelöst werden, wenn eine Person in der Nähe ist.
* Jeglicher Eingriff in die Anlage ist während des Pressvorganges verboten.
* Vor dem Öffnen der Pressentür sich seitlich dazu aufzustellen/positionieren.
* Festes Schuhwerk tragen!
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Vor Störungsbehebung Maschine immer abschalten, z.B. bei Verstopfungen im Pressenschacht oder bei Drahtabriss.
* Bei fehlerhafter Maschinenfunktion umgehend den Meister informieren.
 |
| Verhalten im Brandfall |
|  | * Maschine sofort ausschalten.
* Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen.
* Beim Löschen so vorgehen wie in der Brandschutzunterweisung geübt.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine ausschalten.
* Verletzte retten.
* Erste Hilfe leisten.
* Umgehende Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung |
|  | * Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal
 |