

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: FlechtmaschineTätigkeit: Bedienen der Flechtmaschine | Stand:       B154 |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen von Flechtmaschinen |
| Gefährdungen |
|  | * Schwere Handverletzungen durch umlaufende Klöppel oder Flügelräder
* Schnittverletzungen durch ungeeignete Schneidwerkzeuge
* Fußverletzungen durch herunterfallende Spulen oder Hülsen
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Gehörschutz immer tragen!
* Maschine erst einschalten, nachdem die Hände aus dem Bereich der Flügel oder Klöppel entfernt sind.
* Ein Nachgreifen bei laufender Maschine ist verboten.
* Schutzeinrichtungen nicht entfernen oder unwirksam machen.
* Nur die zur Verfügung gestellten Schneidwerkzeuge benutzen.
* Festes Schuhwerk tragen!
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Vor Störungsbeseitigung Maschine immer abschalten.
* Bei fehlerhaften Maschinenfunktionen umgehend Vorgesetzten informieren.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine abschalten.
* Verletzte retten.
* Erste Hilfe leisten.
* Umgehende Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung |
|  | * Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal
 |