

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: StrickereiVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: StrickmaschineTätigkeit: Reparaturarbeiten | Stand:       B155 |
| Anwendungsbereich |
| Reparaturen an Strickmaschinen |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * In der Strickerei Gehörschutzmittel benutzen.
* Vor Beginn der Reparaturarbeiten Maschine stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern (z.B. Vorhängeschloss in Hauptschalter einhängen, abschließen, Schlüssel abziehen).
* Bei Probelauf mit entfernten Verdeckungen dafür sorgen, dass sich keine andere Person an der Strickmaschine aufhält.
* Während des Probelaufes ohne Verdeckungen Strickmaschine nicht verlassen, andernfalls Maschine gegen Einschalten sichern.
* Vor dem erneuten Ingangsetzen der Strickmaschine prüfen, ob alle verschraubten Verdeckungen wieder angebracht sind. Den Maschinenbediener verständigen.
 |  |
| Verhalten im Brandfall |
|  | * Maschine sofort ausschalten.
* Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen.
* Beim Löschen so vorgehen, wie in der Brandschutz­unterweisung geübt.
 |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Maschine ausschalten.
* Verletzte retten.
* Erste Hilfe leisten.
* Rettung einleiten.

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Entsorgung |
|  | * Altöl und schmutzige Putzlappen in dafür vorgesehene Behälter entsorgen.
 |