

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: LackierereiVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Wasserberieselter FarbspritzstandTätigkeit: Lackieren von Zählergehäusen | Stand:       B005 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Lack:       und Verdünnung:       enthält Xylol und Ethylbenzol |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Achtung** | * Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Hautkontakt; wirkt narkotisierend
* Reizt Haut und Schleimhäute
* Entzündbar
* Beim Ausfall der Absaugung ist die Bildung explosionsfähiger Gemische mit Luft möglich
* Wassergefährdend; darf nicht in die Kanalisation gelangen
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Absaugung einschalten
* Zündquellen fernhalten
* Arbeitskleidung aus Baumwolle tragen; Schutzhandschuhe       tragen
* Hautschutzmittel benutzen:
* Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)      Pflege (nach der Arbeit)
* Schutzbrille       tragen
* Schutzschuhe mit leitfähigen Sohlen       tragen
* Lackiergut bis zur vollständigen Trocknung im abgesaugten Bereich (Abdunstplatz) belassen
* Mit Farbe oder Verdünnung getränkte Lappen in       Sicherheitstonne geben
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Verschüttete Farbe und Verdünner mit Universalbinder       abdecken und so eindämmen, dass nichts in die Kanalisation gelangt. Dabei Atemschutz-Filtergerät mit Gasfilter A2 (Kennfarbe braun) tragen. Universalbinder aufnehmen, in       Sicherheitstonne füllen und       ,Tel.:       zur Entsorgung geben
* Im Brandfall vorhandenen Feuerlöscher       benutzen;Vorgesetzten       informieren

Notruf       |
| Erste Hilfe |
|  | * Spritzer im Auge: Sofort mit viel Wasser ausspülen, umgehendVorgesetzten       informieren, Augenarzt aufsuchen
* Hautkontakt: Zunächst mit Tuch oder Papier säubern, dann mit Wasser und Hautreinigungsmittel       (**niemals** mit Verdünner!) reinigen
* Mit Farbe oder Verdünner getränkte Kleidung sofort wechseln

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Mit Lack oder Verdünner getränkte Lappen oder gebrauchten Universalbinderin       Sicherheitstonne gebenEntleerung erfolgt täglich durch       , Tel.;      **Datum:**       **Unterschrift:**       |