

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: DentallaborVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit: Reinigen von Metallgerüsten | Stand:       B012 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Reiniger       enthält Amidosulfonsäure |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Achtung** | Reizt Augen, Haut und SchleimhäuteKann für Wasserorganismen schädlich sein |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m004_RGB.BMP | * Hautkontakt zum Pulver und zugeführter Flüssigkeit vermeiden
* Reinigungsgerät       gegen Umfallen gesichert aufstellen
* Herstellerangaben zu Beizzeiten beachten
* Schutzbrille mit Seitenschutz       tragen
* Einlegen und Herausnehmen zu bearbeitender Teile mit nicht metallischenHilfswerkzeugen (Zange, Pinzette etc.)
* Reinigungsgerät       während des Reinigungsvorganges geschlossen halten
* Teile vor der weiteren Handhabung mit viel Wasser abspülen
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittelaufbewahren
 | O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\p002_RGB.BMP |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Verschüttetes Beizmittel mit Vernichterlösung       neutralisieren
* Verschüttetes Pulver mechanisch aufnehmen
* Vorgesetzten       informieren

Notruf:        |
| Erste Hilfe |
|  | * Hautkontakt: Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen
* Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, Arzt aufsuchen

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Gebrauchte Lösungen in verschließbarem Behältnis       sammeln
* Volle Behältnisse werden durch       Tel.:      entsorgt

**Datum:**       **Unterschrift:**       |